	SLANGBEVEILIGING
STOPFLEX INFO
VEILIGHEID GEGARANDEERD!
De energie die is opgeslagen in een drukslang is levensgevaarlijk, voor iedereen in de directe omgeving, als een koppeling loskomt van de slang. Het Stopflex systeem is ontwikkeld om het traject van de baan van een losgekomen slang te stoppen. Dus om het gevaarlijke “zweepeffect” te voorkomen tijdens het vrijkomen van de energie. Dankzij het Stopflex systeem worden mensen en componenten beschermd door een kabel aan de slang te bevestigen.
FLEXIBEL GEBRUIK
Stopflex componenten kunnen gebruikt worden op alle soorten slang. Een klem uitgevoerd met een rubber pakking zorgt voor een stevige bevestiging en tegelijkertijd voor het toelaten van de zwelling van een slang onder druk. De componenten kunnen bevestigd worden aan slangnippels, SAE flenzen of andere systeemcomponenten.
GETESTE BESCHERMING
Een correct gemonteerd Stopflex systeem is op een testopstelling gemonteerd en getest om goede werking te verzekeren bij de maximum drukken in navolging op de regelgeving voor de productie van slangassemblages voor de volgende standaarden: UNI EN 853, UNI EN 854, UNI EN 855, UNI EN 856, UNI EN 857, SAE J517
Opmerking: In overeenstemming met de nieuwe Machine Regeleging 2006/42/EC
Op de markt zijn er hydrauliekslangen die de waarden van de in de stopflex catalogus aangegeven drukken overschrijden. In het geval je met deze slangen te maken krijgt vragen wij je met onze technische afdeling contact op te nemen om voor jou een oplossing te zoeken.
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